(module Button_Switch_THT:Reset (layer F.Cu) (tedit 5C0B9E3E)
  (descr https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-b3f.pdf)
  (tags "tact sw push 6mm")
  (fp_text reference REF** (at -2.30632 1.88976 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value RESET (at 2.413 2.286 270) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 1.524 -1.25) (end 1.524 5.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.5 5.75) (end -1.5 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.25 -1.5) (end 1.2954 -1.4986) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.5 6) (end -1.25 6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.5 5.75) (end -1.5 6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.5 -1.5) (end -1.25 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.5 -1.25) (end -1.5 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.524 -1.5) (end 1.524 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.27 -1.5) (end 1.52 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.524 6) (end 1.524 5.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.27 6) (end 1.52 6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.2446 5.99948) (end 1.26492 5.99948) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 4.5 90) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Button_Switch_THT.3dshapes/SW_PUSH_6mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
